**ПЛАН на приобретение пожарный инвентарь**

**ГП «Департамент государственных зданий» при УДПКР**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Ед. из. | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание |
| 1 | Пожарный щит наружный | шт | 2 | 8200 | 16 400 | Пожарный щит наружный большой |
| 2 | Крепление огнетушителей | шт | 50 | 590 | 29 500 | Высота: 330 мм. Ширина: 140 мм. Глубина: 140 мм. |
| 3 | Рукав в комплекте | шт | 17 | 4800 | 81 600 | [Пожарный рукав напорный 50мм с головками ГР-50 и стволом РС-50 на 16 Атмосфер](https://www.unfire01.ru/pozharnyj-magazin/product/pojarnyj_rukav_napornyi_50mm_GR50_RS50_16MPA.html) |
| 4 | Огнетушитель ОП5 | шт | 45 | 1500 | 67 500 | Масса заряда - 4.6 кг  Вместимость корпуса баллона - 5 л Продолжительность подачи вещества - 6 сек  Длина струи огнетушащего вещества - 4.5 м  Огнетушащая способность - 144В (4.50 М2) Диапозон рабочих температур - от -40 до +50.Габаритные размеры - 628 x 350 x 355 мм |
| 5 | Огнетушитель ОУ5 | шт | 5 | 2650 | 13 250 | Объем - 7,2 литра .Масса заряда - 5 - 0,25 кг. Выход заряда, не менее - 8 сек.  Длина струи, не менее - 3 м.  Огнетушащая способность - 55B (1,75). Диапазон температур - -40 + 50 град. Рабочее давление в корпусе, МПа - 5,88.  Величина утечки в год, грамм - не более 50. |
| 6 | Полотно асбестовое | шт | 5 | 680 | 3400 | Размер не менее 1,5 х 2 м |
| 7 | Лом тяжелый | шт | 5 | 1800 | 9000 | Размеры:1200 х 200 мм |
| 8 | Топор большой | шт | 4 | 1350 | 5400 | Общая длина 700 мм Вес топора 1600 г |
| 9 | Багор большой | шт | 1 | 1460 | 1460 | Багор пожарный разборный предназначен для разборки кровель, стен и перегородок при тушении пожара, а так же для растаскивания горящих материалов. Входит в комплектацию пожарных щитов и пожарных стендов ЩП-А, ЩП-СХ. |
| 10 | Конусный ведро | шт | 1 | 900 | 900 | Габаритные размеры: 280 х 380 мм Масса: 1.1 кг Объем: 8 литров |
| 11 | Газонокосилка | шт | 10 | 34 500 | 345 000 | колесная (несамоходная) электрический двигатель (1500 Вт) от сетевого кабеля ширина скашивания: 41 см площадь скашивания: 600 м² выброс травы в жесткий травосборник , назад вес: 19 кг уровень шума 96 дБ |
| 12 | Кошма | шт | 3 | 1600 | 4800 | Технические характеристики Кошмы противопожарной ПП-300 (1,5 х 2,0 м) |
| 13 | Кран для пожарного гидранта | шт | 2 | 2100 | 4200 | Технические характеристики Крана КПЧ 50-1 материал чугунный Рабочее давление 1,6МПа |
| 14 | Заправка огнетушителя | кг | 310 | 145 | 44 950 | ОП 5 ОП 8 ОП10 |
| 15 | Краска масленая | банка | 7 | 650 | 4550 | Краска масленая красный 5 ,черный 2 |
| 16 | Бочка | шт | 2 | 2200 | 4400 | 200 литр красный |
| 17 | Переходник пожарный | шт | 10 | 1450 | 14 500 | Технические характеристики Диаметр внутр ., мм     57х42 Давление рабочее, МПа     1,2 Диамет по клыкам, мм     125 Длина, мм  155Масса, кг    0,85 |
| 18 | Ствол пожарный | шт | 25 | 1850 | 46 250 | Диаметр пожарного ствола 50 Расход воды 5,5 л./сек.  Дальность водяной струи 32 м. Длина ствола 265 мм.  Масса не более 0,7 кг |
| 19 | Ящик для песка | шт | 1 | 4300 | 4300 | Объём ящика для песка0,5м 3Габаритные размеры,мм     800 \* 1000 \* 700Масса   45кг |
| 20 | Сварочный аппарат | шт | 1 | 12 500 | 12 500 | |  |  | | --- | --- | | Тип сварки | дуговая (электродом, MMA) |  Входное рабочее напряжение: 140 В Диапазон регулирования сварочного тока: 10- 220 А Напряжение дуги: 10.4 - 28.8 В Продолжительность нагружения: 70% 220 A |
| 21 | Железный шкаф | шт | 1 | 38 870 | 38 870 | ВхШхГ, мм1800х920х340Внутренние размеры ВхШхГ, мм1770x457x2x297Высота, мм1800Ширина, мм920Глубина, мм340Объём, л480.4Вес, кг85Внутреннее наполнениеТрейзер (отделение для патронов)НетТолщина корпуса, мм1.2Количество полок4Вместимость папок шириной 75 мм, шт.50ДвериТип открывания дверейРаспашныеКоличество дверей2Толщина лицевой панели, мм1.2Покрытие и цветЦветГрафитовый, СерыйПокрытиеПорошковоеЗапираниеТип замкаКлючевойТип батареекНетПроизводство и |
| 22 | Шуруповёрт | шт | 1 | 6050 | 6050 | **Основные характеристики** Тип: дрель-шуруповерт Тип патрона: быстрозажимной **Спецификации** Максимальный крутящий момент: 50/25 Нм Количество оборотов холостого хода: 1400 об/мин Диапазон зажима сверлильного патрона: 0.8 - 10 мм |
| 23 | Кондиционер | шт | 1 | 35 000 | 35 000 | Тип: кондиционирующая сплит-система Рекомендованная площадь: до 25 кв.мПроизводительность охлаждения: 8530 БТЕ/ч Производительность нагревания: 10919 БТЕ/ч Производительность охлаждения: 2500 Вт Производительность нагревания: 3200 Вт |
| 24 | Светильник 60х60 наружный | шт | 30 | 2320 | 69 600 | Sv-k LED ULS panel. Светильник светодиодный наружный для потолков. Гар. 1 год. Квадратный, дюралюминиевый, белый окрашен эмалью, рассеиватель матовый, оснащен драйвером. Температурный режим -20°С до +45°С номинальная мощность 48Wцветовая температура 5700K размер 600х600 |
| 25 | Светильник 60х60 внутренний | шт | 30 | 1760 | 52 800 | Sv (Baclit) Led panel 42W sa 6000 K 595x595 Гар. 1 год.Светильник светодиодный внутренний для потолков. Квадратный, дюралюминиевый, белый окрашен эмалью, рассеиватель матовый, оснащен драйвером. Температурный режим -20°С до +45°С номинальная мощность 42Wцветовая температура 6000K размер 600х600 |
| 26 | Монитор | шт | 1 | 21 000 | 21 000 | AOC 27" 27B1H IPS LED 7ms, 20000000:1,250 кд/м2, 1920 х 1080,178/178 VGA HDMI |
| 27 | Материнская плата | шт | 2 | 7065 | 14 130 | [MB LGA1151 Asus MAXIMUS VIII IMPACT RoG Z170,mini-ITX,PCI-E16x,2xDDR4,8xUSB,6xSATAIII,U.2,HDMI,WiFi](https://enter.kg/materinskie-platy_bishkek/socket-1151_bishkek/24999ba6c0616e31cf89d41be261e3e3-detail) |
| 28 | Процессор | шт | 2 | 7740 | 15 480 | [CPU LGA1200,Intel Pentium Gold-G6400/4.0GHz, 4MB Cache-L3,UHD-Graphics610, Comet Lake, 8GTs, tray](https://enter.kg/processory_bishkek/intel-pentium-dual-core_bishkek/97e501aa4a0bd72aaab26f65c754d6f1-detail) |
| 29 | Корпус | шт | 1 | 5085 | 5085 | ATX WSC-6815 Black USB, Audio Panel |
| 30 | оперативная память | шт | 2 | 5696 | 11 392 | [Оперативная память DDR4 16GB Netac Basic PC-25600 (3200MHz) CL16 [NTBSD4P32SP-16]](https://enter.kg/operativnaya-pamyat_bishkek/ddr-4_bishkek/a71713943cf158e77b94ca223b33bebf-detail) |
| 31 | Жесткий диск | шт | 2 | 3386 | 6772 | [Твердотельный накопитель SSD 500G Kingston Digital Ships NV2 M.2 2280 NVMe Read/Write up 3500/2100MB/s [SNV2S/500G]](https://enter.kg/vnutrennie-zhestkie-diski_bishkek/f3938e725997a45c315f92ffce9b3956-detail) |
| 32 | Блок питания | шт | 1 | 18 823 | 18 823 | Power Unit DELUX DLP -25D 300W (360A)20+4PIN,2\*SATA,3\*big 4pin,1\*small 4 pin,1\*12CM fan,Without ON/OFF |
| 33 | Система охлаждения | шт | 2 | 3382 | 6764 | [Cooler for PSU/CASE DEEPCOOL CF140(2 IN 1 SET) A-RGB,2x 140x140x26 PWM 500-1200RPM](https://enter.kg/sistemy-ohlazhdeniya_bishkek/c10f43606b67dadd3b9c62376e264301-detail) |
| 34 | Рамка | шт | 10 | 680 | 6800 | Рамки для план эвакуации формат А3 |
| 35 | Туалетная бумага | шт | 3388 | 21 | 71 148 | 2 слой ,70 метр |
| 36 | Жидкое мыло 5л | Бутылка | 35 | 490 | 17 150 | [Жидкое крем-мыло OfficeClean Professional "Алоэ" перламутровое, 5 л, ПЭТ](https://oe.kg/catalog/56625/) |
| 37 | Бумага держатель | шт | 12 | 420 | 5040 | 12 см × 20 см × 12 см Вес100 гр |
| 38 | Мыльница | шт | 8 | 500 | 4000 | Вид: Мыльница Материал: Пластик Монтаж: Настенный |
| 39 | Шланг для полива | метр | 100 | 89 | 8900 | МатериалПВХ Max давление, бар 10 Длина, м 25 Диаметр, дюйм3/4 Внутренний диаметр, мм19 Внешний диаметр, мм23 Толщина стенки шланга, мм 2 Количество слоев, шт 3 Цвет прозрачный Тип армированные Пищевой нет |
| 40 | Перфоратор | шт | 1 | 5020 | 5020 | Перфоратор; мощность 650 Вт; питание от электросети; тип патрона SDS-Plus; реверс; частота вращения шпинделя 1000 об/мин; частота ударов до 3900 уд/мин; вес 2.3 кг |
| **ИТОГО: 1 133 684** | | | | | | |

**Все товары будут приниматься строго по образцу качественные**