**ПЛАН на приобретение необходимых товаров 3-4 квартал для**

**ГП «Департамент государственных зданий» при УДПКР**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. из.** | **Кол-во** | **Цена** | **сумма** | **Примечание** |
| **1** | **Светильник 60х60 наружный** | **шт** | **350** |  |  | **Sv-k LED ULS panel. Светильник светодиодный наружный для потолков. Гар. 1 год. Квадратный, дюралюминиевый, белый окрашен эмалью, рассеиватель матовый, оснащен драйвером. Температурный режим -20°С до +45°С**  **номинальная мощность 48W цветовая температура 5700K размер 600х600**  **(По образцу).** |
| **2** | **Светильник 60х60 внутренний** | **шт** | **200** |  |  | **Sv (Baclit) Led panel 42W sa 6000 K 595x595 Гар. 1 год.**  **Светильник светодиодный внутренний для потолков. Квадратный, дюралюминиевый, белый окрашен эмалью, рассеиватель матовый, оснащен драйвером. Температурный режим -20°С до +45°С**  **номинальная мощность 42W цветовая температура 6000K размер 600х600 (По образцу).** |
| **3** | **Светильники 30\*30нар круглый** | **шт** | **200** |  |  | **(220V, 18W, 300x300x12, 650 lm) материал корпуса алюминиевый** |
| **4** | **Светильники 30\*30нар** | **шт** | **100** |  |  | **(220V, 18W, 300x300x12, 650 lm) материал корпуса алюминиевый** |
| **5** | **Светильник 30\*30 внут** | **шт** | **80** |  |  | **(220V, 18W, 300x300x12, 650 lm) алюминиевый** |
| **6** | **изолента** | **шт** | **150** |  |  | **ПВХ. По образцу.** |
| **7** | **Лампа ЛБ 40** | **шт** | **75** |  |  | **Lium lampa t 8/F36/33(TL) 25Sh**  **Мощность 36W**  **Цветовая температура 6400K**  **Световой поток 2400 lm. (По образцу).** |
| **8** | **Лампа ЛБ 20** | **шт** | **50** |  |  | **Lium lampa t 8/F36/33(TL) 25Sh**  **Мощность 36W**  **Цветовая температура 6400K**  **Световой поток 2400 lm. (По образцу).** |
| **9** | **Лампочка Е 14 белый светодиод** | **шт** | **50** |  |  | **Lampa LED, C 37/6W/ 470 LM/E 14 5000K 220-240 v**  **Номинальная мощность 5 W**  **Цветовая температура 5000 K (дневной свет)**  **Световой поток 470 lm**  **Цоколь E14 белый**  **Гар. 1 год. (По образцу).** |
| **10** | **Лампочка Е 27 белый светодиодные** | **шт** | **500** |  |  | **Lampa LED A60/15w E27 6500K**  **Номинальная мощность 15W**  **Цветовая температура 6500K (дневной свет)**  **Световой поток 1320 lm**  **Цоколь E27 белый**  **Гар. 1 год. (По образцу).** |
| **11** | **Телефон провод 4 жилный** | **п/м** | **300** |  |  | **Телефон провод 4 жилный** |
| **12** | **Провод 3\*2,5медный** | **п/м** | **50** |  |  | **Провод 3\*2,5медный** |
| **13** | **Провод 2\*2,5 медный** | **п/м** | **500** |  |  | **2\*2,25**  **(по образцу)** |
| **14** | **Провод 2\*1,5 медный** | **п\м** | **300** |  |  | **2\*1,5 (по образцу)** |
| **15** | **Провод 2\*2,25 алюминиевый** | **п/м** | **250** |  |  | **2\*2,25 (по образцу)** |
| **16** | **Провод 2\*4алюминиевый** | **п\м** | **50** |  |  |  |
| **17** | **Распределительный коробка** | **шт** | **100** |  |  | **Квадратные 50шт, круглые 50шт** |
| **18** | **Кабель канал** | **п\м** | **100** |  |  | **(по образцу) маленькие средние согласовать** |
| **19** | **Розетка наружный двойной** | **шт** | **50** |  |  | **Тип изделия: розетка;**  **Количество разъёмов: 2; Заземление: есть; Размер: уточняйте; Материал корпуса: PC пластик; Способ монтажа: наружный;** |
| **20** | **Розетка внутренняя двойной** | **шт** | **100** |  |  | **Тип изделия: розетка;**  **Количество разъёмов: 2; Заземление: есть; Размер: уточняйте; Материал корпуса: PC пластик;ц Способ монтажа: скрытый;** |
| **21** | **Выключатель нар двойной** | **шт** | **70** |  |  | **Тип изделия: включатель;**  **Количество разъёмов: 2; Заземление: есть; Размер: уточняйте; Материал корпуса: PC пластик; Способ монтажа: наружный ;** |
| **22** | **Выключатель внут двойной** | **шт** | **50** |  |  | **Тип изделия: включатель;**  **Количество разъёмов: 2; Заземление: есть; Размер: уточняйте; Материал корпуса: PC пластик; Способ монтажа: скрытый;** |
| **23** | **Электрические колодки** | **шт** | **10** |  |  | **4-х гнездо** |
| **24** | **автомат** | **шт** | **1** |  |  | **200 А** |
| **25** | **Патрон** | **шт** | **50** |  |  | **Обычный черный качественный** |
| **26** | **Удлинитель** | **шт** | **10** |  |  | **5 метровый** |
| **27** | **Предохранители** | **шт** | **30** |  |  | **10шт 100А ,10шт 150А, 10шт400А** |
| **28** | **Эл вытяжка вентилятор** | **шт** | **10** |  |  | **Вентилятор вытяжной В100, d=100 мм, 220 В, без выключателя** |
| **29** | **Софит 12вт** | **шт** | **100** |  |  | **Размер** 18 **см × 18 см  Вес120 гр. Упаковка и фасовка В боксе1 шт. Фасовка по 1 шт. 12вт** |
| **30** | **Стартер** | **шт** | **50** |  |  | **S 10** S10, 4-65 Вт, 220 В |
| **31** | **Стартер** | **шт** | **20** |  |  | **S 2** S2, 4-65 Вт, 220 В |
| **32** | **Коврик диэлектрик** | **шт** | **5** |  |  | **Коврик диэлектрик размер стандарт** |
| **33** | **Диэлектрик перчатки** | **шт** | **5** |  |  | **Диэлектрик перчатки** |
| **34** | **Счетчик** | **шт** | **2** |  |  | [Умные трехфазные счетчик](https://pulsarm.ru/stati/umnye-trekhfaznye-schetchiki-pulsar/) |
| **Итого: 1 792 150** | | | | | | |

**Сантехнические товары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товаров** | **Ед. из** | **Кол-во** | **Цена** | **сумма** | **Примечание** |
| 1 | **Задвижка Д50** | **шт** | **3** |  |  | **Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином T.I.S Group** |
| 2 | **Задвижка Д 80** | **шт** | **1** |  |  | **Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином T.I.S Group** |
| 3 | **Задвижка Д100** | **шт** | **6** |  |  | **Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином T.I.S Group** |
| 9 | **Вентиль15** | **шт** | **100** |  |  | **Вентиля 15 мм усиленные** |
| 12 | **Смеситель для раковины горяч и холод** | **шт** | **50** |  |  | **Смеситель для умывальника, из Латуни РМС-Л1-001Ш o40** |
|  | **Смеситель для раковины горяч и холод** | **шт** | **10** |  |  | **Смеситель для умывальника, из Латуни высокая** |
|  | **Смеситель для раковины холодный воды** | **шт** | **30** |  |  | **Смеситель для умывальника, из Латуни холодная вода** |
| 13 | **Брони шланг** | **шт** | **60** |  |  | **Брони шланг для унитаза 60см и 100** |
| 14 | **Брони шланг** | **шт** | **80** |  |  | **Брони шланг мама-папа смесителя 60см** |
| 16 | **Брони шланг** | **шт** | **95** |  |  | **Брони шланг мама-папа 80см** |
| 18 | **Брони шланг** | **шт** | **80** |  |  | **Брони шланг мама-мама 1метр до 2метр** |
| 20 | **Фумлента** | **шт** | **50** |  |  |  |
| 22 | **Силикон строительный** | **шт** | **100** |  |  | **Силикон прозрачный 280 мл** |
| 24 | **Сифон для раковины** | **Шт** | **50** |  |  | **Сифон для раковины 1½ d=40 мм, решетка d=70 мм, с отводом подс/м, c гофрой 940671** |
| 26 | **Сливной мех комплекте чаша ген** | **шт** | **20** |  |  | **Арматура для смывных бачков АС16.1М, с боковым плоским донным клапаном, хром** прямой |
| 27 | **Бачок чаша ген комплекте** | **Шт** | **20** |  |  | **Бачок для чашогена пластиковый** |
| 29 | **Сливной мех комплекте вертикальный** | **шт** | **20** |  |  | **Сливной мех комплекте вертикальный** |
|  | **Шланг от огнетушителя** | **шт** | **20** |  |  | **от огнетушителя** |
| **50** | **Радиатор биметаллические** | **Секция** | **60** |  |  | **Радиатор биметаллические 60 секции разделить на 5 по 12 секции** |
| **55** | **Хомут для трубД15** | **шт** | **50** |  |  | **Диаметр 15 Хомут сантехнический, в комплекте шпилька сантех. М8\*80 и дюбель** |
| **57** | **Газовый ключ** | **шт** | **5** |  |  | **Средний** |
| **60** | **Электрод** | **упаковка** | **6** |  |  | **Арсенал 3 Плазматек** |
| **61** | **Аристон** | **шт** | **3** |  |  | **30 литр** |
|  | **Аристон** | **шт** | **1** |  |  | **12 литр** |
|  | **Аристон** | **шт** | **1** |  |  | **80 литр** |
| **66** | **Унитаз** | **шт** | **3** |  |  | **Унитаз в комплекте Тип: напольный унитаз Конструкция: пристенная Выпуск: горизонтальный Установка бачка: на унитаз Режим смыва: двойной Механизм слива: механический** |
|  |  | **Итого : сом; 664 941** | | | | |

**Необходимые хозяйственные товары.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Перфоратор** | **шт** | **3** |  |  | **Мощность850 Вт Напряжение 220ВВеснетто/брутто3,3/5,4 кг Категория товара**  **Перфораторы Класс полупрофессиональный**  **Источник питания сеть Скорость вращения**  **0-1300 об/мин Максимальный диаметр сверления бетон/дерево/сталь26/40/13 мм**  **Родина бренда Великобритания Количество ударов 0-4800 уд/мин Антивибрационная система нет Патрон быстрозажимной**  **Энергия удара 3,2 Дж Система фиксации SDS-plus**  **Частота ударов 5800 уд/мин** |
| **4** | **Болгарка** | **шт** | **4** |  |  | **Тип**[**Гравер**](https://www.sulpak.kg/f/shlifmashinki/bishkek/22496_11/~/~/~/PopularityDesc/default/31)  **Мощность**  **2000 Вт**  **Диаметр диска**  **230 мм**  **Максимальная скорость вращения**  **6500 об/мин** |
| **5** | **Шуруповёрт** | **шт** | **4** |  |  | **Мощность14,4 Вт/2 A Регулировка скоростиестьСкорость0-400 / 0-1450 об/мин Крутящий момент25H.мСветодиодное освещение есть Поставляется в чемодане Аккумулятор литийионные батареи**  **Регулировка крутящего момента есть , 18 ступеней Автоматический патрон да Зажимной патрон10 мм Вращение влево и вправо** |
|  | **Замок внутренней** | **шт** | **10** |  |  | **Замок внутренней комплекте хорошего качества врезной** |
|  | **Ножницы по металлу** | **шт** | **5** |  |  | **8 см × 29 см × 3 см** |
|  | **Коврик** | **шт** | **20** |  |  | **Коврик 90\*60 (добро пожаловать)** |
|  | **Жидкий гвоздь** | **шт** | **12** |  |  | **Он предназначен для соединения большинства строительных материалов: пластика, древесины, керамики, гипсокартнона, ламината** |
|  | **Пистолет для силикона** | **шт** | **20** |  |  | **Пистолет для силикона** |
|  | **Молоток** | **шт** | **10** |  |  | **квадратный боек, деревянная рукоятка, 300 г** |
|  | **Топор** | **шт** | **10** |  |  | **кованый, радиусная режущая кромка, тип А0, 650/850 г** |
|  | **Механизм для окон** | **шт** | **10** |  |  | **Средний** |
| **8** | **Мешок для пылесос** | **шт** | **10** |  |  | **Размер согласовать** |
| **13** | **Водоэмульсионная кр** | **ведро** | **6** |  |  | **Водоэмульсионная кр 25кг белый** |
|  | **Краска масленая по 3кг** | **банка** | **36** |  |  | **8 белый ,8красный ,5черный ,черный 15** |
| **15** | **Валик** | **шт** | **10** |  |  | **Качественные** |
| **16** | **Кисточка** | **шт** | **10** |  |  | **Качественные размер 10** |
| **20** | **Доводчик** | **шт** | **20** |  |  | **Доводчик дверной КАЛЕ, 100-120 кг, цвет серый** |
| **21** | **Доводчик** | **шт** | **30** |  |  | **Межкомнатный Доводчик дверной, EN2, цвет серебро до 60 кг QM-D132EN2-Sl** |
| **22** | **Лопато сов** | **шт** | **10** |  |  | **С черенкой** |
| **23** | **Лопато штык** | **шт** | **15** |  |  | **С черенкой** |
| **26** | **Сердцевина 7** | **шт** | **80** |  |  | **По образцу** |
| **27** | **Сердцевина 9** | **шт** | **30** |  |  | **Стандарт** |
| **28** | **Сердцевина 9** | **шт** | **90** |  |  | **По образцу** |
| **29** | **Шуруп с чопиком** | **пачка** | **25** |  |  | **Шуруп с чопиком 6\*6** |
| **35** | **Шарнир для пластик** | **шт** | **20** |  |  | **Согласовать** |
| **37** | **Отвертка** | **шт** | **30** |  |  | **Двойной из стали** |
| **38** | **Плоскогубцы** | **шт** | **20** |  |  | **изолирующие рукоятки из резины до 1000 В, 160 мм** |
| **39** | **Бур** | **шт** | **20** |  |  | **6 сталь** |
| **41** | **Замок висячий** | **шт** | **40** |  |  | **Качественный Замок навесной, тип 5, 8х80 мм** |
| **42** | **Кусторез** | **шт** | **5** |  |  | **Кусторез, 21" (55 см), с металлическими ручками, с чехлом** |
| **43** | **Вулканит** | **шт** | **50** |  |  | **Д180 родекс в упаковке по 5 шт.** |
| **45** | **Фонарик** | **шт** | **10** |  |  | **Фонарик налобный Налобный фонарь фонарик XML-T6 18650 Налобник на сверхъярком светодиоде xml-t6 и аккумуляторах 18650, долговечных и ёмких;** |
| **46** | **Набор ключей** | **шт** | **2** |  |  | **Комплекте** |
|  | **Гаечный ключ** | **Комплект** | **5** |  |  |  |
| **47** | **Шланг для полива** | **Метр** | **200** |  |  | **Диаметр 20** |
| **50** | **Пена монтажный** | **шт** | **100** |  |  | **монтажный пена -06C, 650 мл,400 г** |
| **53** | **Стамеска** | **Набор** | **3** |  |  | **Стамеска размер** |
| **57** | **Порог** | **метр** | **10** |  |  | **Цвет согласовать** |
| **58** | **Богораз** | **шт** | **10** |  |  | **Качественные** |
| **59** | **Сверло набор** | **Набор** | **4** |  |  | **Качественный** |
| **60** | **Метчик для труб** | **Набор** | **4** |  |  | **Диаметр 15 ,20,25,32** |
| **61** | **Тачка** | **шт** | **1** |  |  | **Тачка садовая** |
|  | **Грабли** | **шт** | **5** |  |  | **Грабли с черенком** |
|  | **Резиновые сапоги** | **шт** | **2** |  |  | **Резиновые сапоги для сантехники** |
|  | **Ведро** | **шт** | **50** |  |  | **Ведро мусорный пластмассовый** |
|  | **Шуруп** | **пачка** | **20** |  |  | **Согласовать** |
|  | **Решетка вентиляционная** | **шт** | **20** |  |  | **Стандарт** |
|  | **Перчатки** | **Пара** | **1000** |  |  | **Перчатки строительные** |
|  | **Электр измеритель** | **Шт** | **1** |  |  | **Диапазон измерения 0,05 – 250,00 Класс лазера 2 Объем памяти (значения) 30 Элементы питания 4 x 1,5 B LR03 (AAA) Точность измерения, стандарт.** **± 1 мм** **Лазерный диод** **635 нм, < 1 мВт** |
|  | **Электр измеритель** | **шт** | **1** |  |  | **Диапазон измерения Мин. дальность измерения:0.5 м**  **Макс. дальность измерения:50 м**  **Класс лазера:2**  **Размер резьбы штатива:1/4 дюйм**  **Наличие Bluetooth:нет**  **Макс. длина волны:635 нм**  **Наличие поверки:нет**  **Погрешность:± 1.5 мм**  **Наличие ударопрочного корпуса:да**  **Элементы питания:2x1.5В/AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6)**  **Класс защиты:IP54**  **Вес нетто:0.1 кг**  **Бренд:Bosch** |
|  | **Колодец (люк) комплект** | **шт** | **1** |  |  | **Размер согласовать** |
|  |  | **Итого: 719 920 сом** | | | | | |

**Все товары будут приниматься строго по образцу согласно характеристике качественные.**